**Order data IFU1-IFU3 and IBU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version  IFU1-IFU3\* | Cabinet number | | |
| IFU1, IFU3 | IFU2 | IBU |
| ТА4 yes,PWh yes | ЖРГА.469114.003-06 | ЖРГА.469114.003-010 | ЖРГА.469114.003-024 |
| ТА4 yes, PWh no | ЖРГА.469114.003-07 | ЖРГА.469114.003-011 | ЖРГА.469114.003-024 |
| ТА4 yes, PWh yes | ЖРГА.469114.003-08 | ЖРГА.469114.003-012 | ЖРГА.469114.003-024 |
| ТА4 no, PWh no | ЖРГА.469114.003-09 | ЖРГА.469114.003-013 | ЖРГА.469114.003-024 |
| \* - for the first installation of devices, IFU1 - IFU3 are selected by current maximum loaded phase taken with assurance coefficient 1,2 the next highest rating of a series 63, 80, 100, 125, 160A. In the case of replacing an existing PS, CPS is installed automatic breakers 250A. The rating of breaker is required with ordering of IFU1-IFU3 | | | |

**Order data EPB**

|  |  |
| --- | --- |
| Input devices set | Number of EPB for order |
| IFU1 + IFU2 + IFU3+ IBU | ЖРГА.656333.003-03 |
| IFU1 + IFU2 + IBU | ЖРГА.656333.003-04 |
| IFU2 + IBU | ЖРГА.656333.003-05 |