**Order data CPSP EI 40 (connected through remote control power-off switchboard)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity of EI | Capacity of USU | IT EI | Number order |
| 1 | CPSP EI 40 | 80А\* | up to 8kVA | 10kVA | 16kVA | ЖРГА.436515.001-201 |
| 2 | CPSP EI 40 | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-202 |
| 3 | CPSP EI 40 | 80А\* | up to 16kVA | 20kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-203 |

**Order data CPSP IE 40 (connected through input feeder unit)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity of IE | Capacity of USU | IT EI | Number order |
| 1 | CPSP EI 40 | 80А\* | up to 8kVA | 10kVA | 16kVA | ЖРГА.436515.001-204 |
| 2 | CPSP EI 40 | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-205 |
| 3 | CPSP EI 40 | 80А\* | up to 16kVA | 20kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-206 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.