**Order data CPSP MI 30 + ABTC, ABTC-EM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity of MI +ABTC | Capacity of USU | IT | Order number |
| 1 | CPSP MI 30 + ABTC | 80А\* | up to 8kVA | 2х10kVA | 16kVA | ЖРГА.436515.001-106 |
| 2 | CPSP MI 30 + ABTC | 80А\* | up to 12kVA | 2х15kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-107 |
| 3 | CPSP MI 30 + ABTC | 80А\* | up to 16kVA | 2х20kVA | 30kVA | ЖРГА.436515.001-108 |
| 4 | CPSP MI 30 + ABTC | 80А\* | up to 24kVA | 2х30kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-109 |

**Order data CPSP MI 30 + ABTC –М**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity MI + ABTS | Capacity USU | IT | Order number |
| 1 | CPSP MI 30+ ABTS-M | 80А\* | up to 12kVA | 2х15kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-110 |
| 2 | CPSP MI 30+ ABTS-M | 80А\* | up to 16kVA | 2х20kVA | 30kVA | ЖРГА.436515.001-111 |
| 3 | CPSP MI 30 + ABTS-M | 80А\* | up to 24kVA | 2х30kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-112 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.