**Order data CPSP 200 + ABTC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breakers | Calculated capacity of MI | Capacity of USU | IT | Number order |
| 1 | CPSP 200 + ABTC | 200А\* | up to 20kVA | 3х10kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-406 |
| 2 | CPSP 200 + ABTC | 200А\* | up to 30kVA | 3х15kVA | 50kVA | ЖРГА.436515.001-407 |
| 3 | CPSP 200 + ABTC | 200А\* | up to 40kVA | 3х20kVA | 63kVA | ЖРГА.436515.001-408 |
| 4 | CPSP 200 + ABTC | 200А\* | up to 60kVA | 3х30kVA | 80kVA | ЖРГА.436515.001-409 |
| 5 | CPSP 200 + ABTC | 200А | up to 80kVA | 3х40kVA | 100kVA | ЖРГА.436515.001-410 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.