**Order data CPSP 200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity of MI | Capacity of USU | IT MI | Number order |
| 1 | CPSP 200 | 200А\* | up to 20kVA | 3х10kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-401 |
| 2 | CPSP 200 | 200А\* | up to 30kVA | 3х15kVA | 50kVA | ЖРГА.436515.001-402 |
| 3 | CPSP 200 | 200А\* | up to 40kVA | 3х20kVA | 63kVA | ЖРГА.436515.001-403 |
| 4 | CPSP 200 | 200А\* | up to 60kVA | 3х30kVA | 80kVA | ЖРГА.436515.001-404 |
| 5 | CPSP 200 | 200А | up to 8 kVA | 3х40kVA | 100kVA | ЖРГА.436515.001-405 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.