**Order data CPSP EI 40B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity of EI | IT | Number order |
| 1 | CPSP EI 40B | 80А\* | Up to 8kVA | 10kVA | ЖРГА.436515.001-235 |
| 2 | CPSP EI 40B | 80А\* | Up to 12kVA | 16kVA | ЖРГА.436515.001-240 |
| 3 | CPSP EI 40B | 80А\* | Up to 16kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-245 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.